**Załącznik Nr 10 do SIWZ**

Dotyczy postępowania na**: „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/02/E-III/05/03/2018**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø250 | 451,3 m |  |  |
| **2** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 784,6 m |  |  |
| **3** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 662,4 m |  |  |
| **4** | Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø160 | 233,5 m |  |  |
| **5** | Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 | 68,2 m |  |  |
| **6** | Wykonanie studzienki Ø 425 | 57 szt. |  |  |
| **7** | Wykonanie studni betonowej Ø 1200 | 32 szt. |  |  |
| **8** | Wykonanie studni Ø 1000 (studnia rozprężna) | 2 szt. |  |  |
| **9** | Wykonanie pompowni DN1500 z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym | 3 szt. |  |  |
| **10** | Odwodnienie wykopów | [-] | [-] |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | [-] | [-] |  |
| **12** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | [-] | [-] |  |
| **13** | Obsługa geodezyjna | [-] | [-] |  |
| **14** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | [-] | [-] |  |
| **15** | Teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | [-] | [-] |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

……………………………………………… ……………………………..……………………………………………………….

Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz

z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)