**Załącznik Nr 9 do SIWZ**

Dotyczy postępowania na**:**

**„Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/02/02/E-III/14/05/2018**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 RC Ø160 | 1113,6 m |  |  |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 183,6 m |  |  |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 | 32,3 m |  |  |
| **4** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe)) | 729,7 m |  |  |
| **5** | Montaż zasuwy liniowej Ø 150 | 7 szt. |  |  |
| **6** | Montaż zasuwy liniowej Ø 100 | 9 szt. |  |  |
| **7** | Montaż zasuwy domowej Ø 40 | 84 szt. |  |  |
| **8** | Montaż zasuwy domowej Ø 50 | 1 szt. |  |  |
| **9** | Zestaw hydrantowy z zasuwą | 8 szt. |  |  |
| **10** | Odwodnienie wykopów | - | - |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | - | - |  |
| **12** | Próby ciśnieniowe | - | - |  |
| **13** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | - | - |  |
| **14** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | - | - |  |
| **15** | Obsługa geodezyjna | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

……………………………………………… ………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz

z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)